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	DERSİN AMACI
	Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde otomotiv parçalarının resimlerinin çizimini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
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D3.2. Planlı Olmak 
D3.3. Araştırmacı ve Sorgulayıcı Olmak

	
	Okuryazarlık Becerileri
	OB1. Bilgi Okuryazarlığı
OB2. Dijital Okuryazarlık
OB4. Görsel Okuryazarlık

	DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER
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	ÖĞRENME ÇIKTILARI 
	Birleştirme elemanlarının resimlerini çizebilme
Yapım ve montaj resimlerini çizebilme
Otomotiv parçalarının resimlerini çizebilme

	ÖĞRENME KANITLARI
(Ölçme ve Değerlendirme)
	Bu derste öğrencilerin teknik resim uygulamaları değerlendirilirken gözlem formu, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir.
Çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması, öğrencilerin hem teknik resim kurallarına dair teorik bilgilerini hem de birleştirme elemanları, yapım ve montaj resimleri, otomotiv parçaları gibi görsellerin çizimine yönelik becerilerini kapsamlı bir şekilde ölçmeye imkân tanır.
Çalışma kâğıtları, yapılandırılmış grid ve bağlam temelli sorular ile öğrencilerin görünüş seçme, şema okuma, sembol tanıma ve kataloglardan teknik doküman yorumlama gibi kavramsal bilgileri geliştirilebilir.
Öğrenci performansını belirlemeye yönelik uygulamalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı gibi araçlardan uygun olanlar tercih edilebilir. Örneğin yapım resminde gerekli görünüşlerin seçilmesi, kesit alınması, ölçülendirme yapılması veya tolerans-yüzey işleme işaretlerinin doğru şekilde uygulanması kontrol listeleri veya derecelendirme ölçekleriyle takip edilebilir.
Senaryo ve oyun tabanlı ölçme uygulamaları kapsamında, öğrencilerden katalogdan verilen bir araç parçasının montaj ilişkisini çözmeleri, görünüş seçimi yapmaları, kesit ihtiyacını belirlemeleri ve teknik resim kurallarına uygun yorum yapmaları beklenebilir.
Portfolyo / e-portfolyo; öğrencilerin tüm çizim süreçlerini, gelişimlerini ve yıl boyunca ortaya koydukları ürünleri belgeleyen ve değerlendiren bir araç olarak kullanılabilir.
Öz değerlendirme formları ile öğrenciler hangi çizim aşamalarında güçlü olduklarını, hangi alanlarda daha fazla gelişmeleri gerektiğini görebilir.
Akran değerlendirme formları ile öğrencilerin montaj resmi yorumlama, teknik resim çözümleme ve çizim süreçlerinde iş birliği becerileri değerlendirilebilir.
Ölçme yöntemlerindeki bu çeşitlilik, öğrencilere sürekli ve anlamlı geri bildirim sağlayarak teknik resim bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunur ve daha etkili bir öğrenme süreci oluşturur.

	ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI
	Temel Kabuller
	Ön Değerlendirme
	Köprü Kurma

	
	Öğrencilerin temel çizim ve görünüş kurallarını, otomotiv teknik resim standartlarını, toleransları ve yüzey işaretleri ile ilgili çizim uygulamalarını bildikleri kabul edilir.
	Öğrencilerin görünüş okuma, ölçülendirme, katalog şemalarını anlama ve tolerans kavramı hakkındaki hazır bulunuşlukları basit parçalar, kısa sorular ve örnek çizimlerle belirlenir.
	Gerçek otomotiv parçaları ve bu parçaların yapım-montaj resimleri karşılaştırılarak öğrencinin mevcut bilgisi ile teknik resim dilinin gerektirdiği yeni öğrenmeler arasında bağlantı kurulur.

	
	Öğrenme Öğretme Uygulamaları

Birleştirme Elemanları: Birleştirme elemanları konusuna teknik resimde birleştirmenin tanımı, önemi ve kullanım amaçları açıklanarak başlanır. Parçaların bir arada ve güvenli şekilde çalışabilmesi için birleştirme elemanlarının üretim ve montaj sürecindeki rolü üzerinde durulur. Otomotiv alanında kullanılan birleştirme türleri (vidalı, kamalı, pimli, perçinli ve kaynaklı) örnekler üzerinden açıklanır. (E1.1, E1.3)
Standardizasyonun teknik resimde birlik ve düzen sağladığı, özellikle birleştirme elemanlarında standartlara uyulmasının montaj kolaylığı, parça değiştirilebilirliği ve üretim verimliliği açısından önemi vurgulanır. Türk Standartları (TS) kapsamında birleştirme elemanlarına ait temel kurallar açıklanır. Öğrencilerle birlikte teknik resimde kullanılan birleştirme elemanlarına ait standartların listesi oluşturulur (OB1, KB2.13, KB2.20).
Vidanın tanımı yapılarak vidaların görevleri, diş yapıları, diş profilleri ve kullanım alanları açıklanır. Cıvata ve somun çeşitleri tanıtılır, otomotiv uygulamalarından örnekler verilir. Cıvata somunlu birleştirmelerin teknik resimde gösterimi anlatılır. Öğrencilere cıvata somunlu birleştirmelere ait örnek çizimler yaptırılır. Çizimlerde görünüş seçimi, standart gösterim ve ölçülendirme kurallarına dikkat edilir. (D3.3)
Kamalı birleştirmelerin tanımı, kullanım amacı ve otomotiv sistemlerindeki yeri açıklanır. Kamalı birleştirmelerin teknik resimde gösterim şekilleri anlatılır. Öğrencilere kamalı birleştirmelere ait çizim uygulamaları yaptırılır. Çizimlerde kesit alma gerekliliği üzerinde durulur.
Pimli birleştirmelerin tanımı ve çeşitleri açıklanır. Pimlerin sabitleme ve konumlandırma amaçlı kullanımı anlatılır. Pimli birleştirmelerin teknik resimde gösterimi örnekler üzerinden açıklanarak öğrencilere pimli birleştirme resimleri çizdirilir.
Perçinli birleştirmelerin tanımı, kullanım alanları ve otomotivde tercih edilme nedenleri açıklanır. Perçin çeşitleri tanıtılır. Perçinli birleştirmelerin teknik resimde gösterimi anlatılır ve öğrencilere perçinli birleştirme çizimleri yaptırılır. (KB2.4.)
Kaynaklı birleştirmelerin tanımı ve önemi açıklanır. Kaynak çeşitleri tanıtılarak, teknik resimde kaynak sembollerinin kullanımı anlatılır. Öğrencilere kaynaklı birleştirmelere ait basit teknik resim çizim uygulamaları yaptırılır.
Motor yataklarının görevleri ve motor içerisindeki kullanım yerleri açıklanır. Motor yataklarına ait örnek teknik resimler incelenir. Öğrencilerden motor yataklarının uygun görünüşlerini belirlemeleri istenir. Motor yataklarının teknik resimleri, teknik resim kurallarına uygun olarak çizdirilir. Gerekli durumlarda kesit görünüş alınması uygulamalı olarak gösterilir. Motor yataklarına ait resimlerde ölçülendirme ve tolerans kurallarının uygulanması sağlanır. (E2.2)
Yapılan tüm çizim çalışmaları sırasında teknik resim kurallarına uyum, çizgi türleri, çizgi kalınlıkları, düzen ve okunabilirlik üzerinde durulur. Öğrencilerin çizimleri öğretmen tarafından incelenerek geri bildirim verilir. Uygulama sürecinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranılması sağlanır (OB4, KB2.17).

Yapım ve Montaj Resimleri: Yapım ve montaj resimleri konusuna yapım resminin tanımı ve üretim sürecindeki önemi açıklanarak başlanır. Yapım resimlerinin bir parçanın üretilebilmesi için gerekli tüm bilgileri içerdiği vurgulanır. Teknik resim kurallarına uygun yapım resimlerinin nasıl oluşturulduğu örnekler üzerinden açıklanır.
Yapım resimlerinde yeterli görünüşlerin seçilmesinin önemi anlatılır. Bir parçanın şeklinin eksiksiz anlaşılabilmesi için hangi görünüşlerin seçilmesi gerektiği örnek yapım resimleri üzerinden açıklanır. Öğrencilerden verilen parçalara ait yapım resimleri için gerekli görünüşleri belirlemeleri istenir. (E3.4)
Yapım resimlerinde gerekli kesit alma kuralları açıklanır. Kesit alınmasının hangi durumlarda zorunlu olduğu, kesit türleri ve kesit tarama kuralları örneklerle gösterilir. Öğrencilere verilen yapım resimleri üzerinde uygun kesit görünüşleri aldırılır.
Eksiksiz ve doğru ölçülendirmenin üretim sürecindeki önemi vurgulanır. Yapım resimlerinde ölçülendirme kuralları, ölçü çizgileri, ölçü okları ve ölçü yazılarının yerleştirilmesi örneklerle açıklanır. Öğrencilere yapım resimleri üzerinde ölçülendirme uygulamaları yaptırılır. (D3.2, D3.3)
Tolerans kavramı ve toleransların üretim ve montaj açısından önemi açıklanır. Yapım resimlerinde tolerans değerlerinin nasıl verileceği örneklerle gösterilir. Yüzey işleme işaretlerinin anlamları ve kullanım yerleri açıklanarak öğrencilerden yapım resimleri üzerinde tolerans ve yüzey işleme işaretlerini uygulamaları istenir. (KB2.14)
Belirlenen görünüşlere göre yapım resimleri çizdirilir. Yapım resimleri üzerinde ölçülendirme, kesit görünüşleri, detay resimleri, tolerans değerleri ve yüzey işleme işaretleri öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılır. Yapım resimlerinin altına teknik resim kurallarına uygun şekilde antet çizdirilir. (D3.2.)
Montaj resimleri konusuna geçilerek montaj resminin tanımı ve kullanım amacı açıklanır. Montaj resimlerinin, birden fazla parçanın bir araya geliş şeklini ve montaj ilişkilerini gösterdiği vurgulanır. Montaj resimlerinde kullanılan temel kavramlar tanıtılır.
Montaj resimlerinde numaralandırma işlemi, yeterli görünüşlerin seçimi ve gerekli kesitlerin alınması işlemleri örnek montaj resimleri üzerinden açıklanır. Montaj resminde yazı alanının (parça listesi ve açıklamalar) nasıl hazırlanacağı anlatılır.
Öğrencilere çeşitli araç ve motor parçalarına ait montaj resimleri çizdirilir. Montaj resimleri üzerinde parçaların ölçülendirilmesi uygulamaları yaptırılır. Çizimlerde teknik resim kurallarına uygunluk, düzen ve okunabilirlik üzerinde durulur.
Katalog üzerinden yapım ve montaj resimlerinin okunması konusuna geçilerek çeşitli araç kataloglarından yapım resimleri, montaj resimleri ve devre şemalarının nasıl okunacağı ve yorumlanacağı örneklerle açıklanır. Öğrencilerden kataloglar üzerinden seçilen yapım ve montaj resimleri ile devre şemalarını okuyup yorumlamaları istenir.
Tüm uygulama süreci boyunca öğrencilerin yaptığı çizimler ve yorumlama çalışmaları öğretmen tarafından izlenir, gerekli durumlarda geri bildirim verilir. Çizim ve inceleme çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranılması sağlanır (KB2.20).

Otomotiv Parçalarının Resimleri: Otomotiv parçalarının resimleri konusuna otomotiv sistemlerinin genel tanıtımı yapılarak başlanır. Motor, güç aktarma, süspansiyon, fren ve direksiyon sistemlerine ait temel parçalar tanıtılır. Bu parçaların araç üzerindeki görevleri ve birbirleriyle olan ilişkileri açıklanır.
Otomotiv parçalarına ait teknik resimlerin üretim ve montaj süreçlerindeki önemi vurgulanır. Teknik resim kurallarına uygun otomotiv parça resimlerinin nasıl oluşturulduğu örnekler üzerinden açıklanır. Öğrencilere otomotiv parçalarına ait örnek teknik resimler inceletilir. (E3.2.)
Otomotiv parçalarına ait uygun görünüşlerin seçilmesi konusu ele alınır. Bir otomotiv parçasının şeklinin doğru ve eksiksiz anlaşılabilmesi için hangi görünüşlerin gerekli olduğu örnekler üzerinden açıklanır. Öğrencilerden verilen otomotiv parçalarına ait gerekli görünüşleri belirlemeleri istenir. (SDB3.3.)
Belirlenen görünüşlere göre otomotiv parçalarının teknik resimleri, teknik resim kurallarına uygun olarak çizdirilir. Çizimlerde görünüşler arası ilişkiye, çizgi türlerine ve çizgi kalınlıklarına dikkat edilmesi sağlanır. (D3.1.)
Otomotiv parçalarında içyapının ve detayların doğru ifade edilebilmesi için gerekli kesit görünüşlerinin alınması açıklanır. Kesit alma kuralları ve kesit tarama işlemleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilere otomotiv parçalarına ait kesit görünüşleri çizdirilir. (OB2)
Otomotiv parçalarının resimlerinde ölçülendirme kuralları açıklanır. Ölçülerin üretim ve montaj açısından taşıdığı önem vurgulanır. Öğrencilere otomotiv parça resimleri üzerinde ölçülendirme yaptırılır. Tolerans kavramı açıklanarak otomotiv parçalarına ait resimler üzerinde tolerans uygulamaları yaptırılır.
Uygulama sürecinde öğrencilerin yaptığı otomotiv parça çizimleri öğretmen tarafından incelenir. Teknik resim kurallarına uygunluk, çizim düzeni ve okunabilirlik açısından geri bildirim verilir. Yapılan tüm çizim çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranılması sağlanır (OB4, KB2.17, KB2.20).
Bu derste; öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. (KB2.6, KB2.7, KB2.10)


	ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAM VE DONANIMI
	Ortam: Teknik resim sınıfı (Bilgisayar destekli çizim laboratuvarı)
Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon cihazı, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, teknik resim, çizim masası, A4 ve A3 teknik resim kâğıtları, kurşun kalem setleri (HB, H, 2H, 3H vb.), silgi, cetvel, gönyeler, pergel ve şablonlar hazır bulundurulur.
Teknik resim uygulamalarında yararlanılmak üzere örnek yapım ve montaj resimleri, otomotiv parçalarına ait teknik resim örnekleri, araç ve motor katalogları, montaj resimleri ve devre şemaları ortamda hazır bulundurulur. 
Dersin bilgisayar destekli yürütülmesi durumunda; bilgisayar, teknik resim ve CAD yazılımları, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımlar kullanılır. Dijital ortamda hazırlanan çizimlerin incelenmesi ve çıktılarının alınması sağlanır.
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	ÖĞRENME ÇIKTISI
	ALT ÖĞRENME ÇIKTILARI VE AÇIKLAMALARI
	İÇERİK ÇERÇEVESİ

	Birleştirme Elemanları 
	Birleştirme elemanlarının resimlerini çizebilme 

	Teknik resim kurallarına göre birleştirme elemanlarının resmini çizer. 
Standardizasyonun önemi ve TS kuralları açıklanır. 
Birleştirmelerin tanımı, önemi ve çeşitleri açıklanır.
Vidaların tanımı, özellikleri ve çeşitleri açıklanır.
Cıvata somunlu birleştirme resimleri çizilir.
Kamalı birleştirme resimleri çizilir.
Pimli birleştirme resimlerini çizer.
Perçinli birleştirme resimleri çizilir.
Kaynaklı birleştirme resimleri çizilir.
Teknik resim kurallarına göre motor yataklarının resmini çizer.
Motor yataklarının görevi ve kullanım yerleri tanınır.
Motor yataklarına ait uygun görünüşler belirlenir.
Motor yataklarının teknik resmi teknik resim kurallarına uygun olarak çizilir.
Motor yataklarında gerekli kesit görünüşü alınır.
Motor yataklarının resimlerinde ölçülendirme ve tolerans kuralları uygulanır.
	Birleştirme elemanlarının resimlerde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi 

Motor yataklarının resimlerde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi

	Yapım ve Montaj Resimleri

	Yapım ve montaj resimleri çizebilme 
	Teknik resim kurallarına göre yapım resimlerini çizer. 
Yapım resimlerinde yeterli görünüşlerin seçilmesi örneklerle açıklanır. 
Gerekli kesitlerin alınması açıklanır. 
Eksiksiz ölçülendirme örneklerle açıklanır. 
Tolerans ve yüzey işleme işaretleri açıklanır. 
Yapım resimlerinin gerekli görünüşleri seçtirilir. 
Yapım resmi çizdirilir. 
Yapım resmine ölçülendirme yaptırılır.
Kesit görünüşler çizdirilir.
Kesit görünüşlere ölçülendirme yaptırılır.
Detay resimleri çizdirilir. 
Tolerans değerleri verdirilir. 
Yüzey işleme işaretleri verdirilir.
Yapım resmi altına antet çizdirilir. 
Teknik resim kurallarına göre montaj resimlerini çizer. 
Montaj resimleri açıklanır. 
Numaralandırma işlemi, yeterli görünüşlerin seçilmesi ve gerekli kesitlerin alınması işlemleri örneklerle açıklanır. 
Montaj resminde yazı alanının hazırlanması açıklanır. 
Çeşitli araç ve motor parçalarının montaj resimleri çizdirilir.
Çeşitli araç ve motor parçalarının montaj resimlerinin ölçülendirilmesi yaptırılır.
Katalog üzerinden yapım, montaj resimlerini ve devre şemalarını okuyup yorumlar. 
Çeşitli araç kataloglarından montaj, yapım ve devre şemalarının okunması ve yorumlanması örneklerle açıklanır. 
Çeşitli araç kataloglarından montaj, yapım ve devre şemaları okutulup yorumlatılır. 
	Teknik Resim Kurallarına Göre Yapım Resimlerini Çizme


 Teknik Resim Kurallarına Göre Montaj Resmi Çizme

Katalog Üzerinden Montaj, Yapım Resimlerini ve Devre Şemalarını Okuyup Yorumlama

	Otomotiv Parçalarının Resimleri
	Otomotiv parçalarının resimlerini çizebilme
	Teknik resim kurallarına göre otomotiv parçalarının görünüşlerini çizer. 
Otomotiv sistemlerine ait temel parçalar tanıtılır.
Otomotiv parçalarına ait uygun görünüşler belirlenir.
Otomotiv parçalarının görünüşleri teknik resim kurallarına uygun olarak çizilir.
Otomotiv parçalarında gerekli kesit görünüşlerini alır.
Kesit görünüş çeşitleri tanıtılır.
Kesit görünüşlerin kullanım yerleri gösterilir.
Otomotiv parçalarının kesit görünüşleri çizilir.
Otomotiv parçalarının resimlerinde ölçülendirme ve tolerans kurallarını uygular.
Ölçülendirme kuralları açıklanır.
Otomotiv parçalarının resimlerinde ölçülendirme uygulanır.
Tolerans tanımı ve önemi açıklanır
Tolerans verme şekilleri gösterilir.
Otomotiv parçalarının resimlerinde tolerans işlemleri uygulanır.
	
Otomotiv Parçalarının Görünüşlerini Çizme

 
Otomotiv Parçalarının Kesit Görünüşlerini Çizme

Otomotiv Parçalarının Resimlerinde Ölçülendirme ve Tolerans Kurallarını Uygulama

	

UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER

	Uygulama faaliyeti / temrinler; dersin öğrenme çıktılarına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti / temrini yaptırılacak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.
Uygulama sürecinde ilişkili bileşenler sütununda yer alan değer, eğilim, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri; öğrenme çıktıları ve içerikle ilişkilendirilerek öğrencilere kazandırılmalıdır.

İlişkili bileşenlere ait açıklamaya ve süreç bileşenlerine TYMM Ortak Metin’nde yer alan tablolardan ulaşılabilir.


	ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL
	UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER
	İLİŞKİLİ BİLEŞENLER

	Birleştirme Elemanları 
	Cıvata, somun birleştirme resimlerini çizmek
Kamalı birleştirme resimlerini çizmek 
Pimli birleştirme resimlerini çizmek 
Perçinli birleştirme resimlerini çizmek 
Kaynaklı birleştirme resimlerini çizmek 
Motor yataklarının resimlerini çizmek 
Resim üzerinde toleransları göstermek 

	E1.1. Merak 
E1.3. Azim ve Kararlılık 
E2.2. Sorumluluk 
OB1. Bilgi Okuryazarlığı
KB2.4. Çözümleme 
KB2.13. Yapılandırma 
KB2.17. Değerlendirme 
KB2.20. Sentezleme  
OB4. Görsel Okuryazarlık
D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak

	Yapım ve Montaj Resimleri

	Çeşitli yapım resimlerini çizmek ve ölçülendirmek 
Çeşitli kesit görünüşlerini çizme ve ölçülendirmek 
Çeşitli detay resimlerini çizmek ve ölçülendirmek 
Çeşitli resimlerin üzerinde tolerans değerlerini vermek 
Çeşitli resimlerin üzerinde yüzey işleme işaretlerini çizmek
Çeşitli yapım resimlerinin altına antet çizmek 
Montaj resminde yazı alanını hazırlamak 
Çeşitli araç ve motor parçalarının montaj resmini çizmek ve ölçülendirmek 
Çeşitli araç kataloglarından montaj, yapım ve devre şemalarını okumak 
Çeşitli araç kataloglarının dijital ortamındaki montaj, yapım ve devre şemalarını okumak

	KB2.14. Yorumlama 
KB2.20. Sentezleme  
D3.2. Planlı olmak
D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
E3.4. Gerçeği arama

	Otomotiv Parçalarının Resimleri

	Motor ve otomotiv sistemlerine ait parçaların teknik resimlerini çizmek
Otomotiv parçaları üzerinde görünüş çıkarmak ve uygun kesit almak
Otomotiv parçalarına ait resimler üzerinde ölçülendirme yapmak
Otomotiv parçalarına ait resimler üzerinde yüzey işleme işaretlerini ve toleranslarını uygulamak
	E3.2. Odaklanma
D3.1. Azimli olmak
OB2. Dijital Okuryazarlık
OB4. Görsel Okuryazarlık
SDB3.3. Sorumlu Karar Verme 
KB2.6. Bilgi toplama 
KB2.7. Karşılaştırma 
KB2.10. Çıkarım Yapma 
KB2.17. Değerlendirme 
KB2.20. Sentezleme 





	DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	· Öğrencilerin rahat çalışabileceği eğimli veya düz teknik resim masaları bulunmalıdır.
· Doğrudan veya yansımalı doğal ışık ve yeterli yapay aydınlatma sağlanmalıdır. Işık, soldan (sağ el kullananlar için) gelmelidir.
· Sınıf düzenli olarak havalandırılmalı, ferah olmalıdır.
· Konsantrasyonu bozacak gürültüler engellenmeli, öğrencilerin dikkatle çalışabileceği bir ortam sağlanmalıdır.
· Öğrenciler derse gerekli malzemeleri (T cetveli, gönye, pergel, rapido / teknik çizim kalemleri) hazırlayarak gelmelidir.
· Haftalık ve dönemlik ders planları hazırlanmalı; konuların sırası, süresi ve zorluk derecesi dengelenmelidir.
· Öğrencilerin çoğunlukla uygulamalı etkinliklerle öğrenmesi sağlanmalıdır.
· ISO ve TSE teknik çizim standartları öğretilmeli ve çizimlerde bu kurallara uyulması zorunlu tutulmalıdır.
· Atölye derslerine öğrencilerin araç gereciyle eksiksiz olarak katılmamaları sağlanmalıdır.
· Çizimler temiz, okunaklı ve düzenli olmalıdır.
· Verilen süre içinde çizimlerin tamamlanması sağlanmalıdır.
· Uygulama çizimleri periyodik olarak kontrol edilmeli, hatalar gösterilerek düzeltilmelidir.
· Çizimler; doğruluğu, estetiği ve kurallara uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
· Dönem içinde proje, ödev ve uygulama sınavları yapılmalıdır.
· Otomotiv Meslek Resim dersi, alan atölyesinde veya okulda bilgisayar destekli çizim (CAD) laboratuvarı bulunması hâlinde, ilgili CAD programları kullanılarak işlenmelidir.
· Ahilik kültürüne ilişkin değerler ile “Programlar Arası Bileşenler” altındaki “Değerler” eşleştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetleri içinde öğrenciye verilmelidir.



