DERS BİLGİ FORMU
	DERSİN ADI
	ÖRME KUMAŞLARDA KİMYASAL VE FİZİKSEL TESTLER LABORATUVARI

	DERSİN SINIFI
	11-12. Sınıf 

	DERSİN SÜRESİ
	Haftalık 3Ders Saati

	DERSİN AMACI
	Bu derste öğrenciye;  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uluslararasıstandartlarauygunolarakörmedekimyasal ve fizikseltestlerikumaşauygulamave test sonuçlarınıdeğerlendirmebilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

	DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
	1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve standartlara uygun olarak örmede fiziksel testleri yapar.
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve standartlara uygun olarak örmede kimyasal testleri yapar.

	EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI
	Ortam: Atölye,laboratuvarı ve sınıf 
Donanım:Akıllı tahta, fiziksel ve kimyasal test cihazları

	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
	Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.

	KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
	ÖĞRENME BİRİMİ
	KAZANIM SAYISI
	DERS SAATİ
	ORAN (%)

	
	Örme Kumaşta Fiziksel Testler
	7
	69
	%64

	
	Örme Kumaşta Kimyasal Testler

	4
	39
	%36

	TOPLAM
	11
	108
	100




	ÖĞRENME BİRİMİ
	KONULAR
	ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  AÇIKLAMALARI

	Örme Kumaşta Fiziksel Testler
	1. Gramaj Tespiti Yapmak
2. May Dönmesi Testi Yapmak
3. Tuşe (Tutum), Sertlik, Dökümlülük Testleri Yapmak
4. Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim ve Görünüm Testi Yapmak
5. Örme Kumaş Bileşen Analizi Yapmak
6. Işık Haslığı Testi Yapmak
7. Sürtme Haslığı Testi Yapmak
	1. Gramaj tespiti yapar
En az bir tanede olsa kazanım açıklaması olmalı diye düşünüyoruz
2. May dönmesi testi yapar
· Numune kumaş üzerinden ilmek sütununun kayma derecesinin nasıl ölçüldüğü gösterilir.
3. Tuşe (Tutum), sertlik, dökümlülük testlerini yapar
· Tuşe (tutum), sertlik, dökümlülük testinin amacı açıklanır
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlama açıklanır
· Tuşe (tutum), sertlik, dökümlülük test cihazlarının nasıl kullanılacağı gösterilir
· Testin yapılışını açıklanır
4. Yıkama sonrası boyutsal değişim ve görünüm testini yapar
· Yıkama öncesi ve sonrası boyut ve görünüm değişimi karşılaştırılır
5. Örme kumaş bileşen analizi yapar
· Kumaşı oluşturan ipliklerin cinsi(yün,pamuk,akrilik..vb) ve yüzdelik miktarları hangi yöntemlerle belirlendiği açıklanır
6. Işık haslığı testi yapar
· Işık haslığı testinin yapılması açıklanır
· Işık kabininde d65 gün ışığında gri skalayla incelemesi açıklanır
7. Sürtme haslığı testi yapar
· Sürtme haslığı testinin amacı açıklanır
· Sürtme haslığı testi (yaş ve kuru sürtme haslığı) çeşitleri açıklanır
· Sürtme cihazı ( crockmetre ) açıklanır
· Testin yapılışı açıklanır
· Testin değerlendirilmesi açıklanır

	Örme Kumaşta Kimyasal Testler
	1. Dokunmuş ve Örülmüş Yünlü Tekstil Mamullerinde Gevşeme, Sıkılaşma ve Keçeleşme Nedeniyle Meydana Gelen Boyut Değişimlerinin Tayinini Yapmak 
2. Tükürük Haslığı Testi Yapmak
3. Ter haslığı testi Yapmak
4. Su geçirmezlik testi Yapmak
	1. Örülmüş yünlü tekstil mamullerinde gevşeme, sıkılaşma ve keçeleşme nedeniyle meydana gelen boyut değişimlerinin tayinini yapar
· Tuşe(tutum), sertlik, dökümlülük testi ile elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırması açıklanır.
2. Tükürük haslığı testi yapar
· Tükürük haslığı testinin amacı açıklanır.
· Tükürük haslığı testinin yapılışı yaptırılıp gösterilir.
· Testi değerlendirmeyi açıklanır.
3. Ter haslığı testi yapar
(En az bir tanede olsa kazanım açıklaması olmalı diye düşünüyoruz)
4. Su geçirmezlik testi yapar
(En az bir tanede olsa kazanım açıklaması olmalı diye düşünüyoruz)





	UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER

	Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

	Örme Kumaşta Fiziksel Testler
	1. Kumaş gramajı belirlemek
2. Kumaşta may dönmesini belirlemek
3. Tuşe (Tutum), Sertlik, Dökümlülük Testlerini Yapmak
4. Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim ve Görünüm Testini Yapmak
5. Kumaşın yapıldığı ipliklerin içeriğini belirlemek
6. Işık Haslığı Testi Yapmak
7. Sürtme Haslığı Testi Yapmak

	Örme Kumaşta Kimyasal Testler
	1. Dokunmuş ve Örülmüş Yünlü Tekstil Mamullerinde gevşeme,sıkılaşma ve keçeleşme nedeniyle meydana gelen boyut değişimlerinin tayinini yapmak
2. Tükürük haslığı testi yapmak
3. Ter haslığı testi yapmak
4. Su geçirmezlik testi yapmak

	DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	· Öğrencilerin atelyede/laboratuvarda yazılı bulunan çalışma talimatlarına uyması sağlanır.
· Bu dersin sonunda öğrenciler, örme kumaşlara uygulanan kimyasal ve fiziksel testlerin istenen standartlara uygun nasıl yapıldığını ve sonuçlarını değerlendirme yetkinliği kazanmalıdır. Bu yetkinliklerin kazandırılması için yeterli sayıda temrin tekrarı yapılmalıdır.
· Bu derste, verilen görevi yapma sorumluluk, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.






