DERS BİLGİ FORMU
	DERSİN ADI
	KİMYASAL VE FİZİKSEL TEST LABORATUVARI

	DERSİN SINIFI
	11. Sınıf 

	DERSİN SÜRESİ
	Haftalık 4 Ders Saati

	DERSİN AMACI
	Bu derste öğrenciye; uygun ulusal ve uluslararası standartlar ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak standartları açıklama, laboratuvarı ve numuneyi hazırlama, numune kabulü yapma, boyutsal değişim ve görünüm testleri ve kimyasal testleri uygulama ve değerlendirme, renk haslığı testleri, renk karşılaştırması, mekanik renk haslığı, mukavemet, fiziksel ve aksesuar testlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

	DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
	1. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda standartları açıklar.
2. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda laboratuvarı ve numuneyi hazırlar.
3. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda numune kabulü yapar.
4. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda boyutsal değişim ve görünüm testleri yapar.
5. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kimyasal testleri yapar.
6. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda su ile yapılan renk haslığı testlerini yapar.
7. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kimyasal maddelerle yapılan renk haslığı testlerini yapar.
8. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda dokusuz yüzeylere emme testleri yapar.
9. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda renk karşılaştırması yapar.
10. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda mekanik renk haslığı testlerini yapar.
11. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda mukavemet testlerini yapar. 
12. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kumaşta fiziksel testleri yapar.
13. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda iplikte fiziksel testleri yapar. 
14. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda aksesuar testlerini yapar.

	EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI
	Ortam: Sınıf ortamı, Tekstil Atölye ve Laboratuvarı
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar
Test laboratuvarı ve cihazları tekstil materyalleri, Standart kitapçığı, gerekli kimyasal maddeler, test talep formu, yıkama makineleri, deterjanlar, gri skala, ışık kabini, perspirometre, Mukavemet test cihazı, crockmetre, fermuar test cihazı, Kağıt, kalem, hesap makinesi.

	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
	Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.




	KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
	ÖĞRENME BİRİMİ
	KAZANIM SAYISI
	DERS SAATİ
	ORAN (%)

	
	Standartlar
	3
	6
	4.16

	
	Laboratuvarı Ve Numuneyi Hazırlama
	2
	4
	2.77

	
	Numune Kabulü 
	2
	4
	2.77

	
	Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testleri
	4
	10
	6.94

	
	Kimyasal Testler
	6
	12
	8.33

	
	Su İle Yapılan Renk Haslığı Testleri
	3
	10
	6.94

	
	Kimyasal Maddelerle Yapılan Renk Haslığı Testleri
	7
	18
	12.53

	
	Dokusuz Yüzeylere Emme Testleri 
	6
	12
	8.33

	
	Renk Karşılaştırması 
	2
	12
	8.33

	
	Mekanik Yapılan Renk Haslığı Testleri
	5
	12
	8.33

	
	Mukavemet Testleri
	4
	8
	5.55

	
	Kumaşta Fiziksel Testler
	8
	18
	12.53

	
	İplikte Fiziksel Testler
	6
	12
	8.33

	
	Aksesuar Testleri
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	6
	4.16

	TOPLAM
	61
	144
	100





	ÖĞRENME BİRİMİ
	KONULAR
	ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  AÇIKLAMALARI

	Standartlar
	1. Kalite Ve Standart Kavramlarını Açıklamak
2. Avrupa Test Standartlarının Özelliklerini Açıklamak
3. Amerika Test Standartlarının Özelliklerini Açıklamak
	1. Kalite Ve Standart Kavramlarını Açıklar.
· Kalitenin tanımı ve önemini açıklar
· Standardın tanımı ve önemini açıklar
· Kalitenin önemini hazırladığı bir sunumda gösterir. 
· Standardın tanımını gösteren bir tablo yapar. 
2. Avrupa Test Standartlarının Özelliklerini Açıklar.
· Avrupa test standartlarını açıklar
· TSE’yi açıklar
· BS’yi açıklar
· ISO’yu açıklar
· DIN’i açıklar
· JIS’i açıklar
· Avrupa test standartları arasındaki farkları açıklar
· Avrupa test standartlarını hazırladığı bir sunumda gösterir. 
· Avrupa test standartlarını diğer standartlarla hazırladığı bir tabloda karşılaştırır.
3. Amerika Test Standartlarının Özelliklerini Açıklar.
· Amerika test standartlarını açıklar
· AATCC standardını açıklar
· ASTM standardını açıklar
· Amerika test standartları arasındaki farkları açıklar
· Amerika test standartlarını hazırladığı bir sunumda açıklar.
· Amerika test standartlarını diğer standartlarla hazırladığı bir tabloda karşılaştırır. 

	Laboratuvarı Ve Numuneyi Hazırlama
	1. Laboratuvarın Ortam Koşullarını Kontrol Etmek
2. Numuneyi Standarda Uygun Hazırlamak
	1. Laboratuvarın Ortam Koşullarını Kontrol Eder.
· Cihazların bakımını açıklar
· Cihazların temizliğini açıklar
· Genel kalibrasyon eğitimini açıklar
· Sertifika okumayı açıklar
· Cihazı doğrulamayı açıklar
· Laboratuvarın uygun atmosfer koşullarında olmasını sağlamayı açıklar
· Laboratuvarın dış ortamdan etkilenmemesini açıklar
· Sıcaklık- Nem kaydedici ve klima arasındaki farklılıkları açıklar
· Sapmaları düzeltmeyi açıklar
· Laboratuvarın akredite kalmasını sağlamayı açıklar.
· Cihazların bakımını yapar
· Cihazların temizliğini yapar
· Cihazları doğrulamayı gösterir
· Laboratuvarın teste uygun atmosfer koşullarında olmasını sağlar 
· Laboratuvarın sürekli kontrollerini yaparak akredite kalmasını sağlar


2. Numuneyi Standarda Uygun Hazırlar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Avrupa standartlarına uygun parça almayı açıklar
· Amerika standartlarına uygun parça almayı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Kondüsyonlamanın önemini açıklar
· Ön kondüsyonu açıklar
· Asıl kondüsyonu açıklar
· Avrupa ve Amerika standartlarına uygun   büyüklükte parça alır
· Ön kondüsyonlamayı ve asıl Kondüsyonlamayı yapar

	Numune Kabulü 
	1. Numuneyi Müşteriden Almak
2. Test Numunesini Sisteme Kaydetmek
	1. Müşteriden numune teslim alma ile ilgili işlemleri yapar.
· Test talep formu doldurmayı açıklar
· Müşteriyi bilgilendirmeyi açıklar
· Testin süresini açıklar
· Testin ücretini açıklar
· Test talep formunu doldurur
· Eksik bilgiyi tamamlar
· Eksik numuneyi tamamlar
· Test talep formuna testin süresi ve ücretini yazar
· Yapılacak testlerle ilgili müşteriyi bilgilendirme formu düzenler
2. Test Numunesini Sisteme Kaydeder.
· Test Numunesini Numaralandırmayı açıklar
· Test numunesinin numaralandırılmasının önemini açıklar
· Test numunesinin numaralandırılmasında gizliliğini açıklar
· İstenilen Testleri Sisteme Girmeyi açıklar
· Testler İçin Çalışma Kâğıdı Hazırlamayı açıklar
· Test numunesine numara verir
· Testleri sisteme girer
· Testler için çalışma kâğıdı hazırlar

	Boyutsal Değişim ve Görünüm Testleri
	1. Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak
2. Buharlama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak
3. Kuru Isı Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak
4. Kuru Temizleme Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak 
	1. Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapar.
· Yıkama sonrası boyutsal değişim ve görünüm testinin Amacını açıklar.
· Testin yapılışını açıklar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Ölçüm aralıklarını işaretlemeyi açıklar
· Standarda uygun yıkamayı açıklar
· Avrupa Standartlarına uygun yıkama işlemini açıklar
· Amerika Standartlarına uygun yıkama işlemini açıklar
· Yıkama Makinelerini açıklar
· Avrupa Standartlarında kullanılan makineleri açıklar
· Amerika Standartlarında kullanılan makineleri açıklar
· Boyutsal değişim yüzdesi hesaplama işlemini açıklar
· Test numunesinin Görünümüne bakmayı kavrar
· Teste uygun büyüklükte parçayı keserek hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Ölçüm aralıklarını işaretler
· Standartlara uygun yıkama işlemini yapar
· Standartalara uygun Kurutma işlemini yapar
· Yeniden kondüsyonlama işlemini yapar
· Boyutsal değişim yüzdesini hesaplar
· Test numunesinin Görünümüne bakar 
2. Buharlama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapar.
· Buharlama sonrası boyutsal değişim ve görünüm testinin Amacını açıklar.
· Testin yapılışını açıklar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Ölçüm aralıklarını işaretlemeyi açıklar
· Buharlama işlemini açıklar
· Boyutsal değişim yüzdesi hesaplamayı açıklar
· Test numunesinin Görünümüne bakmayı açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keserek hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Ölçüm aralıklarını işaretler
· Standartlara uygun buharlama işlemini yapar
· İşaretlenen aralıkları ölçer
· Boyutsal değişim yüzdesini hesaplar
· Test numunesinin Görünümüne bakar
3. Kuru Isı Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapar.
· Kuru ısı sonrası boyutsal değişim ve görünüm testinin Amacını açıklar.
· Testin yapılışını açıklar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Ölçüm aralıklarını işaretlemeyi açıklar
· Kuru ısı ile muamele işlemini açıklar
· Boyutsal değişim yüzdesi hesaplamayı açıklar
· Test numunesinin Görünümüne bakmayı açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keserek hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Ölçüm aralıklarını işaretler
· Numuneyi kuru ısıya tabi tutar
· İşaretlenen aralıkları ölçer
· Boyutsal değişim yüzdesini hesaplar
· Test numunesinin Görünümüne bakar.
4. Kuru Temizleme Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapar.
· Kuru temizleme sonrası boyutsal değişim ve görünüm testinin Amacını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Ölçüm aralıklarını işaretlemeyi açıklar
· Kuru Temizleme Makinelerini açıklar
· Boyutsal değişim yüzdesi hesaplamayı açıklar
· Test numunesinin Görünümüne bakmayı açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keserek hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Ölçüm aralıklarını işaretler
· Numuneyi kuru ısıya tabi tutar
· İşaretlenen aralıkları ölçer
· Boyutsal değişim yüzdesini hesaplar
· Test numunesinin görünümüne bakar.

	Kimyasal Testler
	1. Su Geçirmezlik Testi Yapmak
2. Su Emicilik (Kapilarite ) Testi Yapmak
3. Kir İticilik, Yağ İticilik Testi Yapmak
4. Yün İçin Alkalide Çözünebilirlik Testi Yapmak
5. Dokunmuş Ve Örülmüş Yünlü Tekstil Mamullerinde Gevşeme,Sıkılaşma Ve Keçeleşme Nedeniyle Meydana Gelen Boyut Değişimlerinin Tayinini Yapmak
6. Yıkanmış Yünde Bitkisel Madde Ve Alkalide Çözünmeyen Yabancı Madde Testi Yapmak
	1. Su Geçirmezlik Testi Yapar.
· Su Geçirmezlik Testinin Amacını açıklar.
· Kullanılan Yöntemleri açıklar
· Kova test yöntemini açıklar.
· Sprey test yöntemini açıklar
· Sabit hızla artan su basıncında yapılan testi açıklar
· Yağmurlama test yöntemini açıklar
· Testin Uygulanışını açıklar
· Testin Değerlendirilmesini açıklar
· Su geçirmezlik testi için Test Numunesini hazırlar
· Su geçirmezlik Kova test yöntemini uygular
· Su geçirmezlik Sprey test yöntemini uygular
· Sabit hızla artan su basıncında yapılan testi uygular
· Yağmurlama test yöntemini uygular
· Su geçirmezlik testini değerlendirir.
2. Su Emicilik (Kapilarite ) Testi Yapar.
· Su emicilik (kapilarite) Testini açıklar
· Kapilarite Test Standartlarını açıklar
· Testin Başlama Ve Bitim Zamanını belirlemeyi açıklar
· Testin Uygulanışını açıklar
· Testin Değerlendirilmesini açıklar
· Su emicilik (kapilarite) testi için numuneyi hazırlar
· Kronometreyi başlatır
· Testi uygular
· Kronometreyi durdurur
· Testi değerlendirir
3. Kir İticilik, Yağ İticilik Testi Yapar.
· Kir iticilik, yağ iticilik Testinin Amacını açıklar.
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlamayı açıklar.
· Kirleri açıklar.
· Yağları açıklar.
· Testin Yapılışını açıklar.
· Test Sonrası görsel değerlendirmeyi açıklar.
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Tanımlı kirleri hazırlar
· Standart yağları hazırlar
· Testi uygular
· Testi değerlendirir.
4. Yün İçin Alkalide Çözünebilirlik Testi Yapar.
· Yün İçin Alkalide Çözünebilirlik Testinin Amacını açıklar.
· Deney Numunesinin Temizlenmesini açıklar
· Kuru Numunenin Tartımını açıklar
· Testin Yapılışını açıklar
· Test Sonucunu Hesaplamayı açıklar
· Deney numunesini temizler
· Kuru numuneyi tartarak hazırlar
· Testi uygular
· Testin sonucunu hesaplar
5. Dokunmuş Ve Örülmüş Yünlü Tekstil Mamullerinde Gevşeme, Sıkılaşma Ve Keçeleşme Nedeniyle Meydana Gelen Boyut Değişimlerinin Tayinini Yapar.
· Dokunmuş ve örülmüş yünlü tekstil mamullerinde gevşeme, sıkılaşma ve keçeleşme nedeniyle meydana gelen boyut değişimlerinin tayininin Amacını açıklar.
· Keçeleşme Çekmesinin Tanımını açıklar
· Dinlendirme Çekmesinin Tanımını açıklar
· Deney Numunesini Hazırlamayı açıklar
· Dokuma kumaş numunesini açıklar
· Örgü kumaş numunesini açıklar
· Çorap numunesini açıklar
· Testi Uygulamayı açıklar
· Keçeleşme çekmesini açıklar
· Dinlendirme çekmesi açıklar
· Test Sonucunu Hesaplamayı açıklar
· Deney numunesi hazırlar.
· Keçeleşme çekmesi testini uygular
· Dinlendirme çekmesi testini uygular
· Test sonucunu hesaplar.
6. Yıkanmış Yünde Bitkisel Madde Ve Alkalide Çözünmeyen Yabancı Madde Testi Yapar.
· Yıkanmış Yünde Bitkisel Madde ve Alkalide Çözünmeyen Yabancı Madde Testinin Amacını açıklar
· Deney Numunesini Hazırlamayı açıklar
· Testin Yapılışını açıklar
· Sodyum Hidroksit çözeltisinde tamamen çözünen yün çeşitleri için kavrar
· Sodyum Hidroksit çözeltisinde çözünmeyen kaba ve sert halı yünleri için kavrar
· Süzme işlemini açıklar.
· Kurutma Ve Yakma işlemlerini açıklar
· Test Sonucunu Hesaplamayı açıklar
· Deney numunesi hazırlar
· Testi uygular
· Numuneyi süzer
· Numuneyi kurutma ve yakma işlemlerini uygular
· Test sonucunu hesaplar

	Su İle Yapılan Renk Haslığı Testleri

	1. Su Haslığı Testi Yapmak
2. Yıkama Haslığı Testi Yapmak
3. Su Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak
	1. Su Haslığı Testi Yapar
· Su Haslığı Testinin Amacını açıklar
· Refakat Kumaşı ile Numuneyi Dikmeyi açıklar
· Suda Bekletmeyi açıklar
· Fazla Suyu Uzaklaştırma Ve Bekletmeyi açıklar
· Perspirometreyi açıklar
· Su Haslığı Testinin Değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Refakat kumaşıyla numuneyi diker
· Test numunesini Suda bekletir
· Fazla suyu uzaklaştırıp bekletir
· Numuneyi Kurutur
· Testi Değerlendirir
· Teste uygun büyüklükte parça keser
2. Yıkama Haslığı Testi Yapar.
· Yıkama Haslığı Testinin Amacını açıklar
· Refakat Kumaşı İle Numuneyi Dikmeyi açıklar
· Yıkamayı açıklar
· Yıkama makinelerini hazırlamayı açıklar
· Yıkama şartlarını açıklar
· Yıkama Makinelerini açıklar
· Avrupa standartlarında kullanılan makineleri açıklar
· Amerika standartlarında kullanılan makineleri açıklar
· Testin Değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Refakat kumaşıyla numuneyi diker
· Yıkama makinesinde yıkar
· Numuneyi Kurutur
· Testi değerlendirir.
3. Su Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapar.
· Su Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testinin Amacını açıklar
· Testin Yapılışını açıklar
· Numunenin Kurutulmasını açıklar
· Test Sonrası Değerlendirmeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numunenin üzerine su damlatır
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir


	Kimyasal Maddelerle Yapılan Renk Haslığı Testleri

	1. Ter Haslığı Testi Yapmak
2. Klorlu - Klorsuz Beyazlatma Haslığı Testi Yapmak
3. Tükürük Haslığı Testi Yapmak
4. Deniz Suyu -Havuz Suyu Haslığı Testi Yapmak
5. Kuru Temizleme Haslığı Testi Yapmak
6. Alkali - Asit Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak
7. Yünün Kömürleştirmeye Karşı Renk Haslığı Testini Yapmak
	1. Ter Haslığı Testi Yapar.
· Ter haslığı testinin amacını açıklar
· Refakat kumaşı ile numuneyi dikmeyi açıklar
· Numuneleri ter çözeltilerinde bekletmeyi açıklar
· Ter çözeltileri hazırlamayı açıklar
· Bekletme şartlarını açıklar
· Fazla çözeltiyi uzaklaştırıp bekletmeyi açıklar
· Perspirometreyi açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. Şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Refakat kumaşıyla numuneyi  diker
· Numuneleri ter çözeltilerinde bekletir
· Fazla çözeltiyi uzaklaştırıp bekletir
· Numuneyi kurutur
2. Klorlu - Klorsuz Beyazlatma Haslığı Testi Yapar.
· Klorlu beyazlatma haslığı testinin amacını açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça kesmeyi açıklar
· Çözeltileri hazırlamayı açıklar
· Hipoklorit çözeltisini açıklar
· Potasyum dihidrojen fosfat çözeltisini açıklar
· Disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisini açıklar
· Çözeltilerin karıştırılmasını açıklar
· Hazırlanan yeni çözeltide işlem yapmayı açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Çözeltileri hazırlama ve karıştırmak
· Hazırlanan yeni çözelti ile işlem yapar
· Testi değerlendirir
· Klorsuz beyazlatma haslığı testinin amacını açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça kesmeyi açıklar
· Kullanılan yıkama maddelerini açıklar
· Yıkama makinelerini açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi kavrar
· Gri skalayı kavrar
· Değerlendirmeyi 2. Şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Uygun deterjanla numuneyi yıkar
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir
3. Tükürük Haslığı Testi Yapar.
· Tükürük haslığı testinin amacını açıklar.
· Tükürük çözeltisi hazırlamayı açıklar
· Numune ve refakat kâğıdını hazırlamayı açıklar
· Numuneyi çözeltide bekletmeyi açıklar
· Numuneyi kurutmayı açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. Şahısa göstermeyi kavrar
· Tükürük çözeltisi hazırlar
· Numune ve refakat kâğıdını hazırlar
· Numuneyi çözeltide bekletir
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir
4. Deniz Suyu -Havuz Suyu Haslığı Testi Yapar.
· Deniz suyu haslığı testinin amacını açıklar
· Teste uygun büyüklükte parça kesmeyi açıklar
· Ulusal ve uluslararası ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda çözelti hazırlama ve bekletmeyi açıklar
· Amerika standartlarına uygun çözeltiyi açıklar
· Avrupa standartlarına uygun çözeltiyi açıklar
· Numuneyi kurutmayı açıklar 
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi kavrar
· Teste uygun büyüklükte parça keser
· Standarda uygun çözeltide bekletir
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir
5. Kuru Temizleme Haslığı Testi Yapar.
· Kuru temizleme haslığı testinin amacını açıklar
· Numune hazırlamayı açıklar
· Çelik bilyeler ve torbanın hazırlanmasını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Test sonrası numunenin kurutulmasını açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numuneyi hazırlar
· Çelik bilyelerin konacağı torbayı hazırlar
· Testi uygular
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir
6. Alkali-Asit Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapar.
· Alkali damlamasına karşı renk haslığı testinin amacını açıklar
· Numuneyi hazırlamayı açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numuneyi hazırlar
· Numune üzerine alkali damlatır
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir
· Asit damlamasına karşı renk haslığı testinin amacını açıklar
· Numuneyi hazırlamayı açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numuneyi hazırlar
· Numune üzerine asit damlatmak
· Numuneyi kurutmak
· Testi değerlendirmek
7. Yünün Kömürleştirmeye Karşı Renk Haslığı Testini Yapar.
· Yünün kömürleştirmeye karşı renk haslığı testinin amacını açıklar
· Numune hazırlamayı açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Alüminyum klorür ile yapılan testi açıklar
· Sülfürik asit ile yapılan testi açıklar
· Kükürt dioksit ile yapılan testi açıklar
· Test sonrası yapılan işlemleri açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numuneyi hazırlar
· Numuneyi kimyasal maddelerle ıslatır
· Yüksek sıcaklıkta bekletir
· Numuneyi durular
· Nötralize eder
· Numuneyi kurutur
· Testi değerlendirir

	Dokusuz Yüzeylere Emme Testleri
	1. Sıvı Emme Zamanı Testini Yapmak
2. Sıvı Emme Kapasitesi Testini Yapmak   
3. Kapilarite Testini Yapmak   
4. Sıvı (İdrar) Nüfuz Zamanı Testini Yapmak 
5. Sıvı Bırakma Testini Yapmak
6. Sıvı Bariyer Testini Yapmak  
	1. Sıvı Emme Zamanı Testini Yapar.
· Sıvı emme zamanı testi için numune hazırlamayı açıklar
· Silindirik tel sepeti açıklar
· Sıvı emme zamanı testini açıklar
· Sıvı emme zamanı testi için numune hazırlar 
· Silindirik tel sepeti kullanır
· Sıvı emme zamanı testini yapar
2. Sıvı Emme Kapasitesi Testini Yapar.
· Sıvı emme kapasitesi testi için numune hazırlamayı açıklar
· Kelepçeli tel örgüyü açıklar
· Sıvı emme kapasitesi testini açıklar
· Sıvı emme kapasitesi testi için numune hazırlar 
· Kelepçeli tel örgüyü kullanır,
· Sıvı emme kapasitesi testini yapar

3. Kapilarite Testini Yapar.  
· Kapilarite testi için numune hazırlamayı açıklar
· Kapilarite testi deney düzeneğini açıklar
· Kapilarite testini açıklar
· Kapilarite testi için numune hazırlar 
· Kapilarite testi deney düzeneğini kullanır
· Kapilarite testini yapar

4. Sıvı (İdrar) Nüfuz Zamanı Testini Yapar. 
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testi için numune hazırlamayı açıklar
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testi düzeneğini açıklar.
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testini açıklar
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testinin Hesaplamalarını açıklar
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testinin Değerlendirilmesini açıklar
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testi için numune hazırlar
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testi deney düzeneğini kullanır
· Sıvı (idrar) nüfuz zamanı testini yapar
5. Sıvı Bırakma Testini Yapar.
· Sıvı bırakma testi için numune hazırlamayı açıklar
· Sıvı bırakma testi düzeneğini açıklar
· Sıvı bırakma testini açıklar
· Sıvı bırakma testinin Hesaplamalarını açıklar
· Sıvı bırakma testinin Değerlendirilmesini açıklar
· Sıvı bırakma testi için numune hazırlar 
· Sıvı bırakma testi deney düzeneğini kullanır
· Sıvı bırakma testini yapar
6. Sıvı Bariyer Testini Yapar. 
· Sıvı bariyer testi için numune hazırlamayı açıklar
· Sıvı bariyer testi deney düzeneğini açıklar
· Sıvı bariyer testini açıklar
· Sıvı bariyer testinin Hesaplamalarını açıklar
· Sıvı bariyer testinin Değerlendirilmesini açıklar
· Sıvı bariyer testi için numune hazırlar, 
· Sıvı bariyer testi deney düzeneğini kullanır
· Sıvı bariyer testini yapar

	Renk Karşılaştırması
	1. Renk Karşılaştırma İçin Numune ve Cihazı Hazırlamak
2. Spektrofotometre Kullanarak Değerlendirme Yapmak
	1. Renk karşılaştırma için numune ve cihazı hazırlar.
· Renk karşılaştırmanın amacını açıklar
· Renk karşılaştırma için numune hazırlamayı açıklar 
· Spektrofotometreyi açıklar
· Spektrofotometreyi renk karşılaştırma için hazırlamayı açıklar
· Uygun büyüklükte numune hazırlar
· Spektrometreyi kullanıma hazır hale getirir

2. Spektrofotometre Kullanarak Değerlendirme Yapar.
· Spektrofotometreye numunenin yerleştirilmesini açıklar
· Spektrofotometre kullanımını açıklar
· Değerleri almayı açıklar
· Renk değerlendirmesini açıklar
· Numuneyi spektrofotometreye yerleştirir
· Spektrofotmetre kullanır
· Renk karşılaştırması yapar 

	Mekanik Yapılan Renk Haslığı Testleri
	1. Işık Haslığı Testi Yapmak
2. Sürtme Haslığı Testi Yapmak
3. Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak
4. Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak
5. Kuru Isıya Karşı Renk (Süblimasyon) Haslığı Testi Yapmak
	1. Işık Haslığı Testi Yapar.
· Işık haslığı testinin amacını açıklar
· Test uygun büyüklükte numune hazırlamayı açıklar
· Standart mavi yünleri hazırlamayı açıklar
· Işık haslığı test cihazlarını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Mavi yün skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlar
· Standart mavi yünleri hazırlar 
· Numuneyi ve standart mavi yünleri cihaza yerleştirir
· Testi değerlendirir
2. Sürtme Haslığı Testi Yapar.
· Sürtme haslığı testinin amacını açıklar
· Sürtme haslığı testi çeşitlerini açıklar
· Yaş sürtme haslığını açıklar
· Kuru sürtme haslığını açıklar
· Sürtme cihazını ( crockmetre ) açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi açıklar
· Numuneyi sürtme cihazına yerleştirir
· Yaş ve kuru sürtme bezlerini hazırlar
· Sürtme işlemini yapar
· Testi değerlendirir
3. Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Testi Yapar.
· Ütülemeye karşı renk haslığı testinin amacını açıklar
· Numune ve refakat bezini hazırlama ve dikmeyi açıklar
· Preslemeyi açıklar
· Kuru preslemeyi açıklar
· Nemli preslemeyi açıklar
· Islak preslemeyi açıklar
· Pres cihazını ( hot plate ) açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Değerlendirmeyi 2. şahısa göstermeyi açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Kondüsyonlama sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Numune ve refakat bezini hazırlar ve diker
· Presleme işlemini yapar
· Test sonrası değerlendirmeyi yapar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Kondüsyonlama sonrası değerlendirmeyi yapar
4. Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Testi Yapar.
· Hava şartlarına karşı renk haslığı testinin amacını açıklar
· Numune ve refakat bezini hazırlama ve dikmeyi açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Açık havada uygulanan metodunu açıklar
· Ksenon ark lambası metodunu açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Mavi yün skalayı açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numuneyi ve refakat bezini hazırlar ve diker
· Testi uygular
· Testi değerlendirir
5. Kuru Isıya Karşı Renk ( Süblimasyon ) Haslığı Testi Yapar.
· Kuru ısıya karşı renk ( süblimasyon ) haslığı testinin amacını açıklar
· Numune ve refakat bezini hazırlamayı açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Fixotest cihazını açıklar
· Test sonrası değerlendirmeyi açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Gri skalayı açıklar
· Numune ve refakat bezini hazırlar
· Testi uygular
· Testi değerlendirir

	Mukavemet Testleri
	1. Patlama Mukavemeti Testi Yapmak
2. Kopma Mukavemeti Testi Yapmak
3. Yırtılma Mukavemeti Testi Yapmak
4. Dikiş Mukavemeti Testini Yapmak
	1. Patlama Mukavemeti Testi Yapar.
· Patlama mukavemeti testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Patlama testi metotlarını açıklar
· Yağ basıncı ile patlamayı açıklar
· Hava basıncı ile patlamayı açıklar
· Patlama mukavemeti değerini hesaplamayı açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Testi uygular
· Patlama mukavemeti değerini hesaplar
· Testi değerlendirir
2. Kopma Mukavemeti Testi Yapar
· Kopma mukavemeti testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Numuneyi test cihazına yerleştirmeyi açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Kopma mukavemeti test metotlarını açıklar
· Grap metodunu açıklar
· Strip metodunu açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Numuneyi cihaza yerleştirir
· Testi uygular
· Testi değerlendirir
3. Yırtılma Mukavemeti Testi Yapar.
· Yırtılma mukavemeti testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Numuneyi test cihazına yerleştirmeyi açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Yırtılma mukavemeti test metotlarını açıklar
· Sarkaçlı metodunu açıklar
· Diğer metotları açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar 
· Teste uygun numune hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Numuneyi cihaza yerleştirir
· Testi uygular
· Testi değerlendirir
4. Dikiş Mukavemeti Testini Yapar.
· Dikiş mukavemeti testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Çekme cihazını açıklar
· Dikiş makinesini açıklar
· Dikiş mukavemeti değerini hesaplamayı açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
· Testi uygular
· Dikiş mukavemeti değerini hesaplar
· Testi değerlendirir

	Kumaşta Fiziksel Testler
	1. Gramaj Tespiti Yapmak
2. Doku ( İplik ) Sıklığı Testi Yapmak
3. Elastikiyet ( Geri Dönüşüm ) Testi Yapmak
4. Yanabilirlik Testi Yapmak
5. Buruşmazlık Testi Yapmak
6. Tuşe (Tutum), Sertlik, Dökümlülük Testlerini Yapmak
7. Boncuklanma Testi Yapmak
8. Aşınma Testi Yapmak
	1. Gramaj Tespiti Yapar.
· Gramaj tespitinin amacını açıklar
· Teste uygun numuneler hazırlamayı açıklar
· Numuneleri kondüsyonlamayı açıklar
· Numuneleri tartmayı açıklar
· Ortalama sonuç bulmayı açıklar
· Rapor hazırlamayı açıklar
· Teste uygun numuneler hazırlar
· Numuneleri kondüsyonlar
· Numuneleri tartar
· Ortalama sonuç bulur
· Rapor hazırlar
2. Doku ( İplik ) Sıklığı Testi Yapar.
· Doku ( iplik ) sıklığı testinin amacını açıklar
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi sökme ve saymayı açıklar
· Testin tekrarlanmasını açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlar
· Numuneyi söker ve sayar
· Testi tekrarlar
· Testi değerlendirir
3. Elastikiyet ( Geri Dönüşüm ) Testi Yapar.
· Elastikiyet ( geri dönüşüm ) testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Dokuma kumaşı açıklar
· Örme kumaşı açıklar
· Kondüsyonlamayı açıklar
· Numuneyi işaretlemeyi açıklar
· Kullanılan cihaz hakkında bilgiyi açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Test sonrası elastikiyet ( geri dönüşüm ) yüzdesini hesaplamayı açıklar
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlar
· Numuneyi kondüsyonlar
· Numuneye gerekli işaretlemeleri yapar
·  Numuneyi cihaza yerleştirir
· Testi uygular
· Numuneyi cihazdan çıkartıp elastikiyet ( geri dönüşüm ) yüzdesini hesaplar
4. Yanabilirlik Testi Yapar.
· Yanabilirlik testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Test öncesi yıkama işlemlerini açıklar
· Teste uygun parça almayı açıklar
· Yanabilirlik test cihazlarını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Avrupa test standartlarına göre testin yapılışını açıklar 
· Amerika test standartlarına göre testin yapılışını açıklar.
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
·  Numuneyi cihaza yerleştirir
· Testi değerlendirir 
5. Buruşmazlık Testi Yapar.
· Buruşmazlık testinin amacını açıklar
· Buruşmazlık açılarının ölçülmesini açıklar
· Kuru buruşmazlık açılarının ölçülmesini açıklar
· Testi değerlendirmesini açıklar
· Test skalalarını açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
·  Numuneyi cihaza yerleştirir
·  Testi değerlendirir
6. Tuşe (Tutum), Sertlik, Dökümlülük Testlerini Yapar.
· Tuşe (tutum), sertlik, dökümlülük testinin  amacını açıklar.
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlamayı açıklar.
· Tuşe (tutum), sertlik, dökümlülük test cihazlarını açıklar.
· Testin yapılışını açıklar.
· Cantilever cihazında testin yapılışını açıklar.
· Handle-o- meter cihazında testin yapılışını açıklar.
· Tuşe(tutum), sertlik, dökümlülük testi ile elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar.
· Teste uygun büyüklükte numune hazırlar
· Cantilever cihazını hazırlar.
· Cantilever cihazında testi uygular 
· Handle-o- meter cihazını hazırlar, kalibrasyonunu yapar.
· Handle-o- meter cihazında testi uygular.
· Ölçüm yapar.
· Ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır.
7. Boncuklanma Testi Yapar.
· Boncuklanma testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Numuneyi kondüsyonlamayı açıklar
· Numuneyi test cihazına yerleştirmeyi açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Boncuklanma testi metotlarını açıklar
· Icı pilling box metodunu açıklar
· Martindale metodunu açıklar
· Random tumble pilling metodunu açıklar
· Testi değerlendirmesini açıklar
· Işık kabininde D65 gün ışığında incelemeyi açıklar
· Standart fotoğrafları açıklar
· Değerlendirmeyi 2. Şahısa göstermeyi açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
·  Numuneyi kondüsyonlar
·  Numuneyi cihaza yerleştirir
· Testi uygular
· Testi değerlendirir 
8. Aşınma Testi Yapar.
· Aşınma testinin amacını açıklar.
· Teste uygun büyüklükte parça almayı açıklar
· Kullanılan cihaz hakkında bilgiyi açıklar
· Testin uygulanışını açıklar
· Testin değerlendirilmesini açıklar
· Teste uygun parça alır
· Cihaza numuneyi yerleştirir
· Testi uygular
· Testi değerlendirir


	İplikte Fiziksel Testler
	1. İplik Numarasını Tespit Etmek
2. İplikte Büküm Kontrolü Yapmak
3. Bantta Düzgünsüzlük Sapmaları Tespiti Yapmak
4. İplikte Düzgünsüzlük Kontrolü Yapmak
5. İpliğin Mukavemet ve Uzama %' Si Kontrolünü Yapmak
6. İplikte Tüylülük Kontrolü Yapmak
	1. İplik Numarasını Tespit Eder.
· İplik Numarası Tespitinin Amacını açıklar
· Teste Uygun Numune Hazırlamayı açıklar
· Numuneyi Tartmayı açıklar
· Testin Tekrarını açıklar
· İplik Numarası Hesaplamayı açıklar
· Teste uygun numune hazırlar
·  Numuneyi tartar
· Testi 10 kez tekrar eder
· İplik numarası hesaplar
2. İplikte Büküm Kontrolü Yapar.
· İplik büküm kontrolü yapmanın amacını açıklar
· İplikte büküm yönünü açıklar
· İplik büküm kontrol cihazı çalışma prensibini açıklar
· Büküm ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar
· Büküm kontrol cihazını ölçüm için hazırlar.
· Büküm kontrol cihazı ile iplik büküm ölçümünü yapar.
· Büküm ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır.
3. Bantta Düzgünsüzlük Sapmaları Tespiti Yapar.
· Bantta düzgünsüzlük kontrolünün yapmanın amacını açıklar
· Bantta düzgünsüzlük kontrolü için numune almayı açıklar
· Düzgünsüzlük tespit cihazı ile düzgünsüzlük tespiti yapmayı açıklar
· Düzgünsüzlük test cihazında ekran ve yazıcıdan alınan nümerik değerleri sıralar.
· Düzgünsüzlük test cihazında ekran ve yazıcıdan alınan grafiksel değerleri sıralar.
· Düzgünsüzlük  ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar
· Bantta düzgünsüzlük kontrolü için numune alma işlemini yapar.
· Düzgünsüzlük tespit cihazı ile bant düzgünsüzlük tespitini yapar.
· Düzgünsüzlük  ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır.
4. İplikte Düzgünsüzlük Kontrolü Yapar.
· İplik düzgünsüzlük kontrolü yapmanın amacını açıklar
· İplik düzgünsüzlük cihazı çalışma prensibini açıklar
· Düzgünsüzlük değerini okuma işlemini açıklar
· Düzgünsüzlük  ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar
· İplik düzgünsüzlük cihazını ölçüm için ayarlar
· İplik düzgünsüzlük cihazı ile düzgünsüzlük testini yapar.
· Düzgünsüzlük değer sonuçlarını cihazdan alır.
· Düzgünsüzlük  ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır.
5. İpliğin Mukavemet ve Uzama Yüzdesi Kontrolünü Yapar.
· İpliğin mukavemet ve uzama %’si kontrolünü yapmanın amacını açıklar
· Dinamometre(mukavemet test cihazı) çalışma prensibini açıklar
· Mukavemet değerini okumayı açıklar
· Uzama yüzdesini okumayı açıklar
· Dinamometre(mukavemet test cihazı)
elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar
· Mukavemet test cihazını ölçüm için hazırlar.
· Dinamometre(mukavemet test cihazı)ile iplik mukavemet ve uzama yüzdesi ölçümünü yapar.
· Dinamometre(mukavemet test cihazı) elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır

6. İplikte Tüylülük Kontrolü Yapar.
· İplikte tüylülük kontrolü yapmanın amacını açıklar
· İplikte tüylülük test cihazı çalışma prensibini açıklar
· Standart iplik tüylülük değerleri tablosunu okumayı açıklar
· Tüylülük test cihazı ile elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırmayı açıklar
· Tüylülük test cihazını ölçüm için hazırlar.
· Tüylülük test cihazı ile iplik tüylülüğü ölçümünü yapar.
· Tüylülük test cihazı ile elde edilen ölçüm sonuçlarını standartlarla karşılaştırır


	Aksesuar Testleri
	1. Fermuar Testini Yapmak
2. Düğme Testini Yapmak
3. Çıt Çıt Testini Yapmak
	1. Fermuar Testini Yapar.
· Fermuar testinin amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Fermuar test cihazını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar 
· Fermuarı teste hazırlar
· Fermuarı cihaza yerleştirir
· Cihazı çalıştırır
· Testi yapar
· Testi değerlendirir
2. Düğme Testini Yapar.
· Düğme testinin Amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Düğme test cihazını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Düğmeyi teste hazırlar
· Düğmeyi cihaza yerleştirir
· Cihazı çalıştırır
· Testi yapar
· Testi değerlendirir
3. Çıt Çıt Testini Yapar.
· Çıt çıt testinin Amacını açıklar
· Teste uygun numune hazırlamayı açıklar
· Çıt çıt test cihazını açıklar
· Testin yapılışını açıklar
· Testi değerlendirmeyi açıklar
· Çıt çıtı teste hazırlar
· Çıt çıtı cihaza yerleştirir
· Cihazı çalıştırır
· Testi yapar
· Testi değerlendirir




	UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER

	Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

	Standartlar
	1. Kalite Ve Standart Kavramlarını Açıklamak
2. Avrupa Test Standartlarının Özelliklerini Açıklamak
3. Amerika Test Standartlarının Özelliklerini Açıklamak

	Laboratuvarı ve Numuneyi Hazırlama
	1. Laboratuvarın Ortam Koşullarını Kontrol Etmek
2. Numuneyi Standarda Uygun Hazırlamak

	Numune Kabulü 
	1. Numuneyi Müşteriden Almak
2. Test Numunesini Sisteme Kaydetmek

	Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testleri
	1. Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak-2
2. Buharlama Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak-1
3. Kuru Isı Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak-1
4. Kuru Temizleme Sonrası Boyutsal Değişim Ve Görünüm Testini Yapmak-1

	Kimyasal Testler
	1. Su Geçirmezlik Testi Yapmak-1
2. Su Emicilik (Kapilarite) Testi Yapmak-1
3. Kir İticilik, Yağ İticilik Testi Yapmak-1
4. Yün İçin Alkalide Çözünebilirlik Testi Yapmak-1
5. Dokunmuş Ve Örülmüş Yünlü Tekstil Mamullerinde Gevşeme, Sıkılaşma Ve Keçeleşme Nedeniyle Meydana Gelen Boyut Değişimlerinin Tayinini Yapmak-1
6. Yıkanmış Yünde Bitkisel Madde Ve Alkalide Çözünmeyen Yabancı Madde Testi Yapmak-1

	Su İle Yapılan Renk Haslığı Testleri
	1. Su Haslığı Testi Yapmak-2
2. Yıkama Haslığı Testi Yapmak-2
3. Su Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak-2

	Kimyasal Maddelerle Yapılan Renk Haslığı Testleri
	1. Ter Haslığı Testi Yapmak-2
2. Klorlu - Klorsuz Beyazlatma Haslığı Testi Yapmak-1
3. Tükürük Haslığı Testi Yapmak-1
4. Deniz Suyu -Havuz Suyu Haslığı Testi Yapmak-2
5. Kuru Temizleme Haslığı Testi Yapmak-1
6. Alkali - Asit Damlamasına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak-1
7. Yünün Kömürleştirmeye Karşı Renk Haslığı Testini Yapmak-1

	Dokusuz Yüzeylere Emme Testleri 
	1. Sıvı Emme Zamanı Testini Yapmak-1
2. Sıvı Emme Kapasitesi Testini Yapmak -1  
3. Kapilarite Testini Yapmak-1   
4. Sıvı (İdrar) Nüfuz Zamanı Testini Yapmak -1
5. Sıvı Bırakma Testini Yapmak-1
6. Sıvı Bariyer Testini Yapmak -1 

	Renk Karşılaştırması 
	1. Renk Karşılaştırma İçin Numune Ve Cihazı Hazırlamak-1
2. Spektrofotometre Kullanarak Değerlendirme Yapmak-1

	Mekanik Yapılan Renk Haslığı Testleri
	1. Işık Haslığı Testi Yapmak-1
2. Sürtme Haslığı Testi Yapmak-2
3. Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak-1
4. Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Testi Yapmak-1
5. Kuru Isıya Karşı Renk ( Süblimasyon ) Haslığı Testi Yapmak-1

	Mukavemet Testleri
	1. Patlama Mukavemeti Testi Yapmak-1
2. Kopma Mukavemeti Testi Yapmak-1
3. Yırtılma Mukavemeti Testi Yapmak-1
4. Dikiş Mukavemeti Testini Yapmak-1

	Kumaşta Fiziksel Testler
	1. Gramaj Tespiti Yapmak-1
2. Doku ( İplik ) Sıklığı Testi Yapmak-1
3. Elastikiyet ( Geri Dönüşüm ) Testi Yapmak-1
4. Yanabilirlik Testi Yapmak-1
5. Buruşmazlık Testi Yapmak-1
6. Tuşe (Tutum), Sertlik, Dökümlülük Testlerini Yapmak-1
7. Boncuklanma Testi Yapmak-1
8. Aşınma Testi Yapmak-1

	İplikte Fiziksel Testler
	1. İplik Numarasını Tespit Etmek-1
2. İplikte Büküm Kontrolü Yapmak-1
3. Bantta Düzgünsüzlük Sapmaları Tespiti Yapmak-1
4. İplikte Düzgünsüzlük Kontrolü Yapmak-1
5. İpliğin Mukavemet Ve Uzama %' Si Kontrolünü Yapmak-1
6. İplikte Tüylülük Kontrolü Yapmak-1

	Aksesuar Testleri
	1. Fermuar Testini Yapmak-1
2. Düğme Testini Yapmak-1
3. Çıt Çıt Testini Yapmak-1




	DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	· Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye; tekstil teknolojisi alanı standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç, gereç, donanım ve koşullar sağlanmalıdır. Sınıf veya atölye ortamında bireysel veya grup olarak uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. 
· Öğretmenler tarafından dersin öğrenme kazanımlarını yoklayan ölçme araçları geliştirilmeli ve öğrenci başarısı ve başarısızlığı değerlendirilmelidir.
· Yukarıda belirtilen kazanımlara ait bilgi ve beceriler öğretmen gözetiminde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak atölye ortamında kazandırılmalıdır.
· Bu  dersin işlenişi sırasında verilen görevi yapma, sorumluluk bilinci, (laboratuvarı ve numuneyi hazırlamada), zamanı doğru kullanma (Numune Kabulü yapma), çevreye duyarlı olma, sabırlı ve dikkatli olma, (boyutsal değişim ve görünüm testleri ve renk haslığı testleri, kimyasal testleri uygulama ve değerlendirmede), kararlılık, azimli olma,(renk karşılaştırması, mekanik renk haslığı, mukavemet, fiziksel ve aksesuar testlerini yapmada) vb. değer tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup çalışması, soru cevap, tekstil-test laboratuvarlarında gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.





