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	DERSİN SÜRESİ
	Haftalık 2 Ders Saati

	DERSİN AMACI
	Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda batarya uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
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	DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER
	Fizik, Kimya, Matematik, Elektrik-Elektronik, Bilişim, Çevre Bilimi ve İş Sağlığı-Güvenliği

	BECERİLER ARASI İLİŞKİLER
	
KB2.2. Gözlemleme
KB2.3. Özetleme
KB2.5. Sınıflandırma
KB2.7. Karşılaştırma
KB2.14. Yorumlama 
KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)
KB2.18. Tartışma


	ÖĞRENME ÇIKTILARI 
	Elektrikli Araçlarda bataryalar ile ilgili uygulamaları yapabilme
Batarya yönetim sisteminin kontrollerini yapabilme
Batarya atık yönetimi ile ilgili işlemleri uygulayabilme

	ÖĞRENME KANITLARI
(Ölçme ve Değerlendirme)
	Bu derste öğrencilerin öğrenme süreci; atölye ortamında gerçekleştirilen uygulamalı temrinler, gözlem ve performans değerlendirmesine dayalı ölçme araçlarıyla izlenir. Öğrencilerin batarya paketinin yapısını tanıma, hücre–modül–paket ilişkisini açıklama, seri ve paralel bağlantıları doğru kurma, şarj ve ölçüm öncesi güvenlik adımlarını uygulama becerileri kelime ilişkilendirme testleri, Doğru/Yanlış ve boşluk doldurma soru tiplerinden oluşan çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir. 

Batarya türleri, BMS işleyişi, termal yönetim, şarj yöntemleri ve ölçüm işlemlerine yönelik kazanımlar; eşleştirme tabloları, şema yorumlama etkinlikleri ve bağlam temelli kısa sorular aracılığıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerin multimetre ile yaptığı gerilim ölçümleri, hücre dengeleme senaryolarına verdikleri açıklamalar ve şarj–konektör eşleştirmeleri öğrenme kanıtı olarak kullanılabilir.

Atık batarya yönetimi ve çevresel sorumluluk ünitesinde öğrencilerin hazırladığı akış şemaları, sınıflandırma çalışmaları ve grup ürünleri öğrenme kanıtı olarak kullanılabilir. 

Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir

	ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI
	Temel Kabuller
Bu derste öğrencilerin; temel elektrik kavramlarına (gerilim, akım, direnç) aşina olduğu, atölye iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bildiği, ölçüm araçlarını tanıdığı ve öğretmen rehberliğinde verilen yönergeleri uygulayabilecek düzeyde oldukları kabul edilmektedir..
	Ön Değerlendirme
Derse başlamadan önce öğrencilerin elektriksel temel kavramlara (gerilim, akım), ölçüm araçlarının kullanımına ve atölye iş güvenliği kurallarına ilişkin hazır bulunuşlukları anlam çözümleme tablosu, kavram karikatürleri, kısa cevaplı sözlü yada yazılı sorular veya kelime ilişkilendirme testleri uygulanabilir.
	Köprü Kurma
Öğrencilerin daha önce öğrendikleri temel elektrik bilgileri ile bataryaların enerji depolama, şarj ve güvenli kullanım özellikleri arasında ilişki kurmaları sağlanır. Günlük hayatta kullanılan piller ve araç bataryaları üzerinden örnekler verilerek yeni öğrenilecek batarya teknolojileri konusuna geçiş yapılır.
 

	
	Elektrikli Araçlarda Bataryalar: Elektrikli araçlarda bataryalarla çalışırken atölye güvenliği kuralları uygulamalı olarak ele alınır. Batarya terminallerine müdahale edilmemesi gereken durumlar araç üzerinde gösterilerek açıklanır. Batarya etiketleri ve uyarı işaretleri atölye ortamında incelenerek yorumlanır. Çalışma alanının tanımlanması, etrafının işaretlenmesi ve etiketlenmesi adımları gösterilerek öğrencilere yaptırılır (KB2.2, KB2.14.). Bataryanın araç üzerindeki konumu ve genel yapısı araç veya eğitim seti üzerinde gösterilerek açıklanır. Bataryalara ilişkin temel terimler (kapasite, şarj oranı, SoC, SoH vb.) örnekler üzerinden açıklanır. Hücre, modül ve paket yapısı şema ve görsellerle gösterilerek açıklanır; öğrencilerden batarya yapısını doğru sırayla ifade etmeleri ve örnek batarya görselleri üzerinde hücre–modül–paket ayrımını yapmaları istenir. Öğrencilerin bataryaların yapısı ve elektriksel özelliklerini kavrama düzeyleri kelime ilişkilendirme testleri, Doğru/Yanlış ve boşluk doldurma soru tiplerinden oluşan çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.  (OB1.). Seri ve paralel bağlantı mantığı eğitim seti üzerinde gösterilerek kurulumu yaptırılır. Bağlantı türlerinin gerilim ve kapasiteye etkisi ölçüm sonuçlarıyla ilişkilendirilerek açıklanır. Öğrencilerden seri–paralel bağlantı uygulamasını kurmaları, ölçüm cihazı ile gerilim/kapasite etkisini gözlemlemeleri ve sonucu tablo hâline getirmeleri istenir. Ölçüm sırasında yapılan hatalar sınıfta tartışılır ve doğru yöntem tekrar gösterilir.  Öğrencilerin multimetre ile yaptığı gerilim ölçümleri, hücre dengeleme senaryolarına verdikleri açıklamalar ve şarj–konektör eşleştirmeleri öğrenme kanıtı olarak kullanılabilir. Ayrıca ölçüm süreci gözlem formu ile izlenebilir, öğrencilerin hatalarını fark etmeleri için öz değerlendirme formu kullanılabilir.  (D16.3, OB7). Batarya türlerinin kimyasal yapısı ve çalışma mantığı karşılaştırmalı olarak açıklanır. Nikel Metal Hidrit (Ni-MH) bataryalar ile lityum temelli bataryalar (LFP, NMC, Li-Po vb.) temel özellikleri üzerinden ele alınır. Batarya türlerinin yapı ve kullanım farklılıkları örnek uygulamalarla karşılaştırılır; öğrencilerden verilen batarya türlerini kullanım alanlarıyla eşleştirmeleri ve seçim gerekçelerini tartışmaları istenir (KB2.7, KB2.18.). Süper kapasitörlerin yapısı, çalışma prensibi ve çeşitleri görseller üzerinden açıklanır. Süper kapasitörlerin elektrikli araçlardaki kullanımına ilişkin örnekler verilir; öğrencilerden süper kapasitörün batarya ile farklarını “enerji yoğunluğu–güç yoğunluğu–şarj/deşarj hızı” açısından karşılaştırmaları istenir (OB4.). Seri–paralel bağlantılar kullanılarak basit batarya paketi tasarımı yapılır. Öğrencilere örnek hücre değerleri verilerek hedef gerilim ve kapasiteyi sağlayacak seri–paralel kombinasyonu tasarlamaları sağlanır. Tasarlanan paketlerin bağlantı şeması çizdirilerek eğitim seti üzerinde kurulumu yaptırılır; öğrencilerden tasarım ile ölçüm sonucu arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir. Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir (KB2.16.).
Batarya Yönetim Sistemi ve Şarj Yöntemleri: Batarya Yönetim Sistemi (BMS)’nin yapısı araç veya eğitim seti üzerinde gösterilerek açıklanır. Batarya yönetim sisteminin temel görevleri, sensör bağlantıları ve kablo yapısı görsel materyaller üzerinden incelenir. BMS kartı, hücre gerilim ölçüm kabloları ve veri hatları tanıtılarak öğrencilerden BMS ünitesini söküp bağlantılarını incelemeleri ve bileşenleri eşleştirmeleri istenir. Böylece öğrencilerin BMS ünitesi bağlantılarını ve bileşenlerinin özelliklerini doğru şekilde ilişkilendirmeleri somut olarak gözlemlenebilir. Batarya türleri, BMS işleyişi, termal yönetim, şarj yöntemleri ve ölçüm işlemlerine yönelik kazanımlar; eşleştirme tabloları, şema yorumlama etkinlikleri ve bağlam temelli kısa sorular aracılığıyla değerlendirilebilir. (E2.2.). BMS’nin araç üzerindeki işleyişi hücre gerilimi, akım ve sıcaklık verileri üzerinden açıklanır. Hücre izleme mantığı ve veri akış süreci sistem şemaları üzerinden gösterilir. Öğrencilerden batarya paketinde hücre gerilim ölçüm kablolarını incelemeleri ve hücrelerle eşleştirmeleri istenir (OB4, SDB2.2.). Hücre dengelemenin önemi ve türleri örnek veriler üzerinden açıklanır. Dengesiz hücre senaryoları incelenerek BMS’nin aşırı şarj ve aşırı deşarj durumlarında nasıl müdahale ettiği gösterilir. Eğitim seti üzerinde hücre dengeleme (balancing) modülü sökülerek çalışma mantığı incelenir ve öğrencilerin bağlantı yapısını gözlemlemeleri sağlanır (KB2.2.). Batarya termal yönetimi kapsamında bataryalarda ısının oluşumu, yüksek akım ve iç direncin sıcaklık üzerindeki etkisi açıklanır. Hava ve sıvı soğutmalı sistemler araç veya eğitim seti üzerinde gösterilerek öğrencilerin soğutma bağlantılarını incelemeleri sağlanır. Batarya soğutma sisteminde hava kanalı veya sıvı bağlantısı sökülerek yerleri tanıtılır. Lityum batarya yangınları ve acil durum güvenliği senaryolar üzerinden ele alınır. Lityum batarya yangınının belirtileri, riskleri ve uygun müdahale yöntemleri açıklanır. Yüksek voltaj sisteminin acil durumda devre dışı bırakılması süreci araç üzerinde gösterilerek öğrencilerin güvenli müdahale adımlarını incelemeleri sağlanır (KB2.16. E3.2.). AC ve DC şarj yapıları araç veya eğitim seti üzerinde gösterilerek açıklanır. Öğrencilerden AC şarj soketini sökerek bağlantı pinlerini incelemeleri ve DC konnektör ile yapısal farklarını karşılaştırmaları istenir. Şarj konnektörlerinin mekanik ve elektriksel yapısı karşılaştırmalı olarak ele alınır. Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir (KB2.7).
Batarya Atık Yönetimi: Batarya etiketleri araç veya eğitim seti üzerinde gösterilerek açıklanır. Etiketler üzerindeki teknik bilgiler, tehlike uyarıları ve güvenlik sembolleri incelenir. Öğrencilerden batarya etiketi ve uyarı işaretlerini inceleyerek anlamlarını yorumlamaları ve iş güvenliği açısından önemini açıklamaları istenir. Batarya ölçümü öncesinde kişisel koruyucu donanımlar tanıtılarak öğrencilerin iş güvenliği adımlarını uygulamaları sağlanır. Yorumlamalar ve açıklamalar kısa cevaplı sorular ile desteklenebilir (KB2.14., KB2.3.). Atık bataryaların oluşturduğu riskler uygulama örnekleri üzerinden açıklanır. Atık bataryaların türlerine göre sınıflandırılması araç veya atölye ortamında gösterilerek öğrencilerin atık bataryaları doğru şekilde ayırmaları sağlanır. Multimetre kullanılarak hücre ve batarya paketi gerilim ölçümü uygulamalı olarak gösterilir ve öğrencilerin ölçüm yapmaları istenir (KB2.5, SDB2.1.). Geçici depolama kuralları atölye ortamında gösterilerek açıklanır. Öğrencilerden atölyede uygun atık batarya depolama alanı oluşturmaları, depolama etiketlerini yerleştirmeleri ve güvenli alan düzenlemesi yapmaları istenir. Atık bataryaların çevre ve insan sağlığı açısından taşıdığı riskler üzerinde durulur (D18.2., OB5.). Bataryaların geri dönüşüm süreci ve ikinci ömür uygulamaları akış şemaları üzerinden açıklanır. Öğrencilerden geri dönüşüm ve ikinci ömür süreçlerini incelemeleri ve bu süreçleri akış şeması hâline getirmeleri istenir. Batarya yönetiminde sürdürülebilirlik yaklaşımı örnek uygulamalar üzerinden ele alınır. Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir (D18.3, OB8.).

	ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAM VE DONANIMI
	Ortam: Batarya Teknolojisi dersi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak düzenlenmiş otomotiv/batarya teknolojileri atölyesinde yürütülür. Ders; elektrikli araçlar, batarya eğitim setleri ve ölçüm ekipmanları kullanılarak uygulama temelli olarak işlenir. Öğrenciler bireysel ve grup çalışmalarıyla batarya sistemlerini güvenli şekilde inceleme ve değerlendirme imkânı bulur.
Donanım: Ders kapsamında; elektrikli ve hibrit araç batarya paketleri, hücre–modül–paket yapısını gösteren batarya eğitim setleri, Batarya Yönetim Sistemi (BMS) örnekleri, AC ve DC şarj ekipmanları, multimetre ve temel ölçüm cihazları, kişisel koruyucu donanımlar ile uyarı ve güvenlik işaretleri kullanılır.
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Elektrikli Araçlarda Bataryalar İle İlgili Uygulamaları Yapabilme
	Bataryalarda çalışırken atölye güvenliği kurallarını uygular.
Batarya terminallerine müdahale edilmemesi gereken durumlar araç üzerinde gösterilerek açıklanır.
Batarya etiketleri ve uyarı işaretleri atölye ortamında incelenerek yorumlanır.
Çalışma alanının tanımlanması, etrafının işaretlenmesi ve etiketlenmesi işlemi gösterilerek yaptırılır.
Bataryaların temel yapısını ve elektriksel özelliklerini açıklar
Bataryanın araç üzerindeki konumu ve genel yapısı gösterilerek açıklanır
Bataryalara ilişkin terimler 
(kapasite, şarj oranı, SoC, SoH vb.) açıklanır. 
Hücre, modül ve paket yapısı gösterilerek açıklanır 
Batarya bağlantı uygulaması yapar
Seri ve paralel bağlantılar eğitim seti üzerinde gösterilerek kurulumu yaptırılır.
Bağlantı türlerinin gerilim ve kapasiteye etkisi ölçüm sonuçlarıyla açıklanır.
Batarya seri ve paralel bağlantı uygulaması gösterilerek yaptırılır.
Farklı batarya türlerinin kimyasal yapısı ve çalışması açıklanır
Nikel Metal Hidrit bataryaların özelliklerini açıklar.
Lityum temelli bataryaların kimyasal özellikleri açıklanır. 
Lityum demir fosfat bataryaların kimyasal özellikleri açıklanır. 
Lityum manganez kobalt oksit bataryaların kimyasal özellikleri açıklanır.
 Lityum polimer bataryaların kimyasal özellikleri açıklanır.
Batarya türlerinin yapı ve kullanım farklılıkları karşılaştırılarak açıklanır.
Batarya türlerinin kullanım alanları açıklanır
Süper kapasitörlerin özelliklerini açıklar.
Süperkapasitörlerin yapısı açıklanır. 
 Süperkapasitörlerin çalışması açıklanır. 
 Süperkapasitelerin çeşitleri açıklanır. 
 Süperkapasitelerin  elektrikli araçlarda kullanımı açıklanır.
Basit batarya tasarımı yapar
Seri–paralel bağlantılar kullanılarak basit batarya paketleri tasarlanır.
Seri–paralel bağlantılar kullanılarak basit batarya paketleri öğrencilere yaptırılır.
	Bataryalarda atölye güvenliği kuralları


Bataryanın yapısı ve özellikleri 

Batarya bağlantı yöntemleri 

Nikel metal hibrit bataryalar 

Süper kapasitörler 

Basit batarya tasarımı 




	Batarya Yönetim Sistemi ve Şarj Yöntemleri
	Batarya Yönetim Sisteminin Kontrollerini Yapabilme
	Batarya Yönetim Sistemini (BMS) açıklar. Batarya yönetim sisteminin görevleri ve parçaları açıklanır.
BMS kartı, sensör bağlantıları ve kablo yapısı görsel materyaller üzerinden gösterilir
BMS’nin batarya güvenliği ve performansı üzerindeki rolü gösterilerek incelenir.
Hücre izleme mantığı açıklanır
Hücre dengeleme yönetimini açıklar
Hücre dengelemenin önemi ve türleri açıklanır
Dengesiz hücre durumları örnek veriler üzerinden açıklanır
BMS’nin aşırı şarj ve deşarj durumlarında nasıl müdahale ettiği senaryolar üzerinden gösterilerek açıklanır 
Batarya termal yönetimi ve güvenliği kontrollerini yapar
Bataryalarda ısının oluşumu açıklanır.
Yüksek akım ve iç direncin batarya ısısına etkisi açıklanır
Soğutma ve ısıtma sistemlerinin görevi, yapısı ve çeşitleri açıklanır
Termal run away senaryoları görsel ve vaka örnekleriyle açıklanır
Hava ve sıvı soğutmalı sistemler araç üzerinden incelenerek kontrolleri yaptırılır.
Lityum batarya yangını durumunda uygun güvenlik prosedürlerini açıklar
Lityum batarya yangınının belirtileri ve riskleri açıklanır
Batarya yangınlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler açıklanır
Lityum batarya yangınlarında uygun söndürme yöntemi açıklanır
Yüksek voltaj sisteminin acil şekilde devre dışı bırakılma yöntemi açıklanır

	
Batarya Yönetim Sistemi 

Hücre Dengeleme 

Batarya Termal Yönetimi

Lityum Batarya Yangınları, Acil Durum Ve Güvenlik Uygulamaları












	Batarya Atık Yönetimi
	Batarya Atık Yönetimi İle İlgili İşlemleri Uygulayabilme
	
Batarya etiketlerine uygun güvenlik kurallarını uygular.
Batarya etiketleri açıklanır
Etiket üzerindeki teknik ve güvenlik bilgileri uygulanır. 
Atık batarya yönetimi işlemlerini uygular
Atık bataryalar güvenli şekilde sınıflandırılır.
Atık bataryaların oluşturduğu riskler uygulama örnekleriyle açıklanır
Geçici depolama kuralları gösterilerek uygulanır
Atölye ortamında doğru depolama koşulları oluşturulması gösterilir
Geri dönüşüm süreci ve aşamaları açıklanır.
İkinci ömür batarya uygulamaları açıklanır
Atık batarya yönetimi ile ilgili işlemler gösterilerek yaptırılır
 
	
Batarya Etiketleri


Atık Batarya Yönetimi




	

	
Uygulama faaliyeti / temrinler; dersin öğrenme çıktılarına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti / temrini yaptırılacak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

	ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL
	UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER
	İLİŞKİLİ BİLEŞENLER

	Elektrikli Araçlarda Bataryalar


	Araç veya batarya eğitim seti üzerinde batarya paketinin bulunduğu bölümü etiket, bant veya işaret kalemi ile işaretlemek.
Kesit maket veya sökülmüş batarya modülü üzerinde hücre, modül ve paket bölümlerini tek tek gösterip isimlendirmek.
Eğitim setinde hazır hücre veya modüllerle seri ve paralel bağlantıyı kurmak ve multimetre ile gerilim farkını ölçmek.
Atölyede bulunan batarya örneklerini (kurşun-asit, Ni-MH, lityum vb.) elle incelemek, ağırlık ve dış yapı farklarını gözlemlemek.
Aynı bataryaları etiket bilgileri üzerinden enerji yoğunluğu ve kullanım alanlarına göre yan yana karşılaştırmak.
Eğitim seti veya manyetik pano üzerinde basit bir seri–paralel batarya bağlantısını oluşturmak.
	KB2.2. Gözlemleme
KB2.7. Karşılaştırma
KB2.14. Yorumlama
KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme)
KB2.18. Tartışma
OB1. Bilgi okuryazarlığı
OB4. Görsel okuryazarlık
OB7. Veri okuryazarlığı
D16.3. Görev bilincine sahip olmak


	Batarya Yönetim Sistemi ve Şarj Yöntemleri
	Araç veya batarya eğitim seti üzerinde BMS ünitesini sökerek bağlantılarını incelemek.

Batarya paketinde hücre gerilim ölçüm kablolarını söküp hücrelerle eşleştirmek.

Eğitim seti üzerinde hücre dengeleme (balancing) modülünü sökerek çalışma mantığını incelemek.

Batarya soğutma sisteminde hava kanalı veya sıvı soğutma bağlantısını söküp yerini göstermek.

Araç veya eğitim setinde AC şarj soketini sökerek bağlantı pinlerini incelemek.

DC şarj sisteminde DC konnektörü sökerek AC soket ile yapısal farklarını karşılaştırmak.
	E2.2. Sorumluluk
E3.2. Odaklanma
OB4. Görsel okuryazarlık
SDB2.2. İş Birliği
KB2.2. Gözlemleme
KB2.7. Karşılaştırma
KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme)


	Batarya Atık Yönetimi
	Batarya ölçümü öncesinde kişisel koruyucu donanımları kullanarak iş güvenliği adımlarını uygulamak.

Multimetre kullanarak hücre ve batarya paketi gerilimini ölçmek.

Araç veya eğitim seti üzerinde batarya etiketi ve uyarı işaretlerini inceleyerek anlamlarını yorumlamak.

Atölyede bulunan atık bataryaları türlerine göre sınıflandırmak.

Atölye ortamında geçici atık batarya depolama alanını düzenlemek.
Bataryaların geri dönüşüm ve ikinci ömür sürecini akış şeması hâline getirmek.
	D18.2. Yaşadığı ortamın temizliğine dikkat etmek
D18.3. Çevresel temizliğe ve sürdürülebilirliğe önem vermek
[bookmark: _GoBack]SDB2.1. İletişim

OB5. Eleştirel Düşünme / Yorumlama
OB8. Sürdürülebilirlik okuryazarlığı 
KB2.3. Özetleme
KB2.5. Sınıflandırma
KB2.14. Yorumlama


	DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	Tüm faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Hasarlı araç sigorta ve ekspertiz işlemleri sigorta şirketi ve müşteri ile birlikte yürütülür. 
Bu modülün işlenişi sırasında sözlü ve bedensel iletişim (iletişimin unsurlarını doğru ve yerinde kullanma) vb. değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
Bu derste, verilen görevi yapma, tutumluluk değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
“Ahilik Kültürü”ne ilişkin değerler ile programlar arası bileşenler altındaki “Değerler”  eşleştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetleri içinde öğrenciye verilmelidir.



